Príloha č. 6

Početné stavy, funkčné obsadenie a materiálno-technické vybavenie 
dobrovoľných hasičských zborov podľa jednotlivých kategórií

Vnútorná organizácia hasičskej jednotky	Kategórie hasičských jednotiek OHZ	
	OHZ A1	OHZ A	OHZ B	OHZ C	
Odporúčaný celkový početný stav členov OHZ 	16 + 1	16 + 1	8+1	20+1	
Minimálny počet členov OHZ v pohotovosti  pre výjazd	1+3	1+3	1+3	1+3	
Funkčné určenie členov hasičskej jednotky 1)	
Veliteľ jednotky 	1	1	1	1	
Veliteľ družstva/technik špecialista odbornej služby	4	4			
Technik strojník	6	6	2		
Starší hasič	4	4			
Hasič	2	2	6	20	
Hasičská technika 2)	
Dopravný automobil s motorovou striekačkou 3)	1a) b)	1a) b)	1a)		
Cisternová automobilová striekačka 3)	1	1			
Prenosná motorová striekačka/plávajúca motorová striekačka 4)	1	1	1	1b)	
Prenosný odsávač dymu / pretlakový ventilátor 4)	1	1b)			
Prenosná osvetľovacia stanica 4)	1	1b)			
Vecné prostriedky 5)	
Nasávacia hadica  (v celkovej dĺžke 10 m, môže byť z viac ks )	1	1	1	1b)	
Nasávací kôš	1	1	1	1 b)	
Záchytné lano	1	1	1	1 b)	
Ventilové lano 	1	1	1	1 b)	
Hydrantový nadstavec 	1	1	1	1 b)	
Kľúč k podzemnému hydrantu	1	1	1	1 b)	
Kľúč k nadzemnému hydrantu	1	1	1	1 b)	
Ejektor	1	1	1	1 b)	
Zberač	1	1	1	1 b)	
Hadicový prechod  (B 75 / spojka nasávacej hadice)	1	1	1	1 b)	
Hadicový prechod  B 75 / C 52	3	3	3	3 b)	
Hadicový prechod  C 52 / D 25	2	2	2	2 b)	
Tlaková hadica B 75 / 20 m	15	15	15	15 b)	
Tlaková hadica B 75 / 5 m	2	2	2	2 b)	
Tlaková hadica C 52 / 20 m	8	8	8	8 b)	
Tlaková hadica D 25 / 20 m	6	6	6	6 b)	
Rozdeľovač 2xC52/1xB75	2	1	1	1 b)	
Rozdeľovač 2xD25/1xC52	1 	1 b)	1 b)		
Pretlakový ventil 	1	1	1	1 b)	
Prúdnica B 75	1	1	1	1 b)	
Prúdnica C 52 s uzáverom	2	2	2	2 b)	
Prúdnica C 52 clonová 	2	2	2	2 b)	
Prúdnica C 52 kombinovaná 	1 	1 b)	1 b)		
Nadstavec pre strednú penu na prúdnicu C 52 kombinovanú	1 	1 b)	1 b)		
Nadstavec pre ťažkú penu na prúdnicu C 52 kombinovanú	1 	1 b)	1 b)		
Prúdnica D 25 	2	2	2 b)		
Prenosný primiešavač na penidlo so savičkou	1	1 b)	1 b)		
Prúdnica na strednú penu	1	1 b)	1 b)		
Prúdnica na ťažkú penu 	1	1 b)	1 b)		
Primiešavač na suché zmáčadlo	1	1 b)	1 b)		
Prejazdový mostík	2	2	2	2 b)	
Objímky na hadice B 75	5	5	5	5 b)	
Objímky na hadice C 52	5	5	5	5 b)	
Hákový rebrík	1c1)	1c1)	1b)		
Nastavovací rebrík 4-dielny	1c2)	1c2)	1b)		
Vysúvací rebrík 	1	1 b)	1 b)		
Záchranné lano	1	1	1	1	
Viazak na hadice 	4	4	4		
Trhací hák 	1	1	1		
Sekera hasičská 	1	1	1	1	
Krompáč	1	1	1	4	
Lopata 	4	4	4	16	
Metla	2	2	2		
Píla rámová (bruchačka)	1	1	1		
Vedro plechové	3	3	3		
Hasiaci vak	2	2	2 b)	4 b)	
Hasiaci prístroj práškový (min. 5 kg)	2	2	1 b)		
Hasiaci prístroj CO2 (min. 5 kg)	1	1	1 b)		
Penidlo 6%  v kanistroch 25 l	2	2 b)	1 b)		
Prostriedky spojovacej služby	
Vozidlová rádiostanica 	1	1 	1 b)		
Prenosná rádiostanica 	3	3 b)	1 b)		
Mobilný telefón 	1	1	1 b)		
Prostriedky protiplynovej  služby	
Autonómny dýchací prístroj s ochrannou maskou 	3	3 b)	3 b)		
Náhradné zásobníky na stlačený vzduch 	3	3 b)	3 b)		
Prostriedky hasičskej záchrannej služby	
Variabilný ručný vyslobodzovací nástroj	1	1 b)	1 b)		
Ručné páčidlo	1	1	1 b)		
Rezač bezpečnostných pásov	1	1	1 b)		
Motorová reťazová píla	1 b)	1 b)	1 b)		
Lanový navijak s nezávislým pohonom 	1 b)	1 b)	1 b)		
Tesniaci tmel 	1	1	1 b)		
Nádoba na zachytenie ropných látok	1	1	1 b)		
Sorbčný had hydrofóbny	1	1	1 b)		
Súprava jednoduchého ručného náradia 	1	1	1 b)		
Sypký sorbent (kg)	20	20	10 b)		
Rezač svorníkov	1	1	1 b)	1	
Prostriedky povodňovej záchrannej služby	
Záchranné koleso / záchranný pás	1	1 b)	1 b)		
Vrhačka s plávajúcim lanom 	1 b)	1 b)	1 b)		
Kalové čerpadlo elektrické s príslušenstvom	1	1 c1)	1 b)		
Kalové čerpadlo na spaľovací motor s príslušenstvom	1	1  c2)	1 b)		
Záchranná vesta 	3	1	1 	2 b)	
Osobné ochranné pracovné prostriedky a výstroj 6)	
Jednovrstvový zásahový odev (nohavice, kabát) 	1 e) f)	1 d)	1 d)		
Viacvrstvový zásahový odev (nohavice, kabát)	1 e)	1 f)	1 b)		
Hasičská prilba s chráničom tváre a nátylníkom 	1 e)	1 d)	1 d)		
Zásahová obuv	1 e)	1 e)	1 e)		
Zásahové rukavice (pár)	1 e)	1 e)	1 d)		
Hasičský opasok 	1 d)	1 d)	1 d)		
Ochranná nomexová kukla	1 e) f)	1 e) f)	1 e) f)		
Respirátor jednorazový	10	10	10 	20	
Hasičská sekerka so závesníkom 	3	3	3  b)		
Rukavice jednorazové (pár)	30	20	20	50	
Čižmy gumové (pár)	3	2	1	4	
Čižmy gumové bedrové (rybárky) / nohavicové (pár/kus)	1	1	1 b)	2	
Funkčné (termo) prádlo 	1 e) f)	1 e) f)	1 e) f)		
Ručné svietidlo 	1 d)	1 d)	1 d)	3	
Pracovný odev (nohavice, blúza)	1 e) f)	1 e) f)	1 e)	1 e)	
Pracovná bunda zimná	1 e) f)	1 e) f)	1 e) f)	10	
Pracovné rukavice (pár)	1 e)	1 e)	1 d)	40	
Pracovný plášť do dažďa /pončo	1 d)	1 d)	1 d)	20	
Pracovná obuv (pár)	1 e) f)	1 e) f)	1 e)	1 e)	

1)   § 5 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.
2) 	§ 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z.                      o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi,
3)  § 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z. 
4)  § 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z. 
5)  § 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z. 
6)  § 39 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. 
7)  § 6 ods. 10 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z.

Vysvetlivky:

a)   Dopravný automobil s motorovou striekačkou môže byť nahradený cisternovou automobilovou striekačkou 
b)   Hasičská jednotka OHZ je vybavená hasičskou technikou1) iba v odôvodnených prípadoch.  
    v závislosti od požiarnobezpečnostnej charakteristicky zásahového obvodu. 
c)  Hasičská jednotka OHZ je vybavená hasičskou technikou1) v závislosti od miestnych podmienok pričom zriaďovateľ volí minimálne jeden z alternatívnych prvkov označených c1) až cx).
d)   Vybavuje sa každý člen hasičského družstva OHZ. 7) 
e)   Vybavuje sa každý člen OHZ. 6)
f)   Člen OHZ je vybavený osobným ochranným pracovným prostriedkom v závislosti od určenia   v katalógu rizík zriaďovateľa OHZ.